\section{Cluster-Layout}

Wir haben uns folgendes Cluster-Layout überlegt: (Details auf nächster Seite)

\includegraphics{bilder/layout.pdf}

\pagebreak

{\bf Head-Nodes:} \\

\begin{tabularx}{\textwidth}{l|X}
  Hostnames   & \texttt{zotac0} \\
  \hline
  Interne IP & \texttt{10.20.0.1} \\
  Externe IP & \texttt{142.76.90.104} \\
  \hline
  Partitionierung &
  \multicolumn{1}{l}{\begin{tabularx}{\textwidth}{l r l}
    \texttt{/       }&  50 GiB & Wurzelverzeichnis \\
    \texttt{/boot   }&   1 GiB & Boot-Dateien (Kernel, \texttt{initrd}, grub, etc.) \\
    \texttt{/home   }&  40 GiB & Benutzer-Verzeichnisse \\
    \texttt{/cluster}& 150 GiB & Cluster-Daten \\
    \texttt{swap    }&   2 GiB & Auslagerungsspeicher \\
  \end{tabularx}} \\
  \hline
  NFS-Freigaben &
  \multicolumn{1}{l}{\begin{tabularx}{\textwidth}{lr}
    \tt /home    & \multirow{2}{*}{Freigabe für das {\tt 10.20.0.0/24}-Netz} \\
    \tt /cluster \\
  \end{tabularx}} \\
\end{tabularx} \\\\\\

{\bf Compute-Nodes:} \\

\begin{tabularx}{45em}{l|X|X|X|X}
  Hostnames   & \texttt{zotac1}\footnote{330er Board und 1. Computenode}  & \texttt{zotac2}  & \texttt{zotac3}    & \texttt{zotac4}   \\
  \hline
  Interne IPs & \texttt{\small 10.20.0.101} & \texttt{\small 10.20.0.102} & \texttt{\small 10.20.0.103} & \texttt{\small 10.20.0.104} \\
  \hline
  Partitionierung & \multicolumn{4}{l}{
  \begin{tabularx}{\textwidth}{l r l}
    \texttt{/    }& 100 GiB & Wurzelverzeichnis \\
    \texttt{/boot}&   1 GiB & Boot-Dateien (Kernel, \texttt{initrd}, grub, etc.) \\
    \texttt{swap }&   2 GiB & Auslagerungsspeicher \\
    \texttt{?    }& 130 GiB & Reserviert
  \end{tabularx}
}
\end{tabularx} \\\\\\

Wir haben uns für ein Subnetz im Privat-Class A-Netz entschieden.
Die internen IP-Adressen sollen hier aus dem \texttt{10.20.0.0/24}-Netz stammen.
Der Vorteil ist die einfache Erweiterung um weitere Subnetze. 

\pagebreak
