\subsection{DHCP}

\subsubsection{Server}

\begin{sloppypar}
Wir haben uns für den \emph{ISC-Dhcpd} als DHCP-Server entschieden. Zur
Konfiguration haben wir in \emph{/etc/dhcpd.conf} (siehe \emph{aufgabe3.2}) die
interne Top-Level-Domain \emph{zotac} eintragen und den Head-Node als DNS-Server eingestellt.
\end{sloppypar}

Des Weiteren haben wir das Subnet \emph{10.20.0.0/24} deklariert und wiederum den Head-Node als verantwortlichen Router eingetragen.

Die Pro-Host-Konfiguration sieht bei uns wie folgt aus:

\begin{lstlisting}
host zotac<X> {
    hardware ethernet <MAC-Adresse>;
    fixed-address zotac<X>.zotac;
    use-host-decl-names true;
}
\end{lstlisting}

Damit ist sichergestellt, dass die Hosts die im Cluster-Layout spezifizierte
IP-Adresse entsprechend ihrer MAC-Adresse zugewiesen und gleichzeitig ihren
Hostnamen mitgeteilt bekommen. Die IP-Adresse löst der DHCP-Server über den
lokalen DNS-Server auf.

Zusätzlich haben wir das bereits in der Installation enthaltene
\emph{Systemd}-Service-File entsprechend so angepasst, dass beim Starten und
Aktivieren des Dienstes spezifiziert werden kann, auf welchem Netzwerk-Interface
der Dienst hören soll. (siehe \emph{aufgabe3.2/dhcpd4@.service})

Gestartet wird der Dienst mit dem Befehl:

\shellcmd{systemctl start dhcpd4@eth1}

Wobei \emph{eth1} der Name des Interface ist, das am internen LAN angeschlossen ist.

\subsubsection{Client}

\begin{sloppypar}

Als Client verwenden wir den \emph{Dhcpcd}.

Um den Hostnamen per DHCP zu setzen, mussten wir in
\emph{/usr/lib/dhcpcd/dhcpcd-hooks/30-hostname} (siehe
\emph{aufgabe3.2/30-hostname}) die Option \emph{hostname\_fqdn=false} setzen,
so dass der Hostname (\emph{zotac<X>} an Stelle der FQDN \emph{zotac<X>.zotac})
verwendet wird.

Außerdem haben wir noch die Zeile:
\begin{center}
\emph{hostname \grqq{\$}1\grqq}
\end{center}
durch:
\begin{center}
\emph{hostnamectl set-hostname \grqq{\$}1\grqq}
\end{center}
ersetzt, damit der bezogene Hostname automatisch persistent (\emph{/etc/hostname}) gesetzt wird.

\end{sloppypar}

\subsection{DNS}
\label{ssub:dns}

Als DNS-Server haben wir \emph{Named} aus dem Programmpaket \emph{Bind}
installiert und eingerichtet. Die Konfiguration ist in
\emph{aufgabe3.2/named.conf} zu finden.  Für das Auflösen der Hostnames haben
wir die Domaine zotac (\emph{aufgabe3.2/zotac.zone}) angelegt und ein Zonefile
für die Reverse-DNS-Auflösung \emph{aufgabe3.2/0.20.10.in-appr.arpa}.
Schließlich musste noch die /etc/resolv.conf angepasst werden, so dass der
eingerichtete Server auch von der Head-Node zur Adress-Auflösung benutzt wird
(\emph{aufgabe3.2/resolv.conf}). Die Nodes bekommen die DNS-Einstellungen per
DHCP zugewiesen.
