\section{Cluster-Layout}

Wir haben uns folgendes Cluster-Layout überlegt: (Details auf nächster Seite)

\includegraphics{bilder/layout.pdf}

\pagebreak

{\bf Head-Nodes:} \\

\begin{tabularx}{\textwidth}{l|X}
  Hostnames   & \tt    zotac0   \\
  \hline
  Interne IP & \tt 10.20.0.1 \\
  Externe IP & \tt 142.76.90.104 \\
  \hline
  Partitionierung &
  \multicolumn{1}{l}{\begin{tabularx}{\textwidth}{l r l}
    \tt /        &  50 GiB & Wurzelverzeichnis \\
    \tt /boot    &   1 GiB & Boot-Dateien (Kernel, {\tt initrd}, grub, etc.) \\
    \tt /home    &  40 GiB & Benutzer-Verzeichnisse \\
    \tt /cluster & 150 GiB & Cluster-Daten \\
    \tt swap     &   2 GiB & Auslagerungsspeicher \\
  \end{tabularx}} \\
  \hline
  NFS-Freigaben &
  \multicolumn{1}{l}{\begin{tabularx}{\textwidth}{lr}
    \tt /home    & \multirow{2}{*}{Freigabe für das {\tt 10.20.0.0/24}-Netz} \\
    \tt /cluster \\
  \end{tabularx}} \\
\end{tabularx} \\\\\\

{\bf Compute-Nodes:} \\

\begin{tabularx}{45em}{l|X|X|X|X}
  Hostnames   & \tt zotac1\footnote{330er Board und 1. Computenode}  & \tt   zotac2   & \tt     zotac3    & \tt    zotac4    \\
  \hline
  Interne IPs & \tt \small 10.20.0.101  & \tt \small 10.20.0.102 & \tt \small 10.20.0.103 & \tt \small 10.20.0.104 \\
  \hline
  Partitionierung & \multicolumn{4}{l}{
  \begin{tabularx}{\textwidth}{l r l}
    \tt /     & 100 GiB & Wurzelverzeichnis \\
    \tt /boot &   1 GiB & Boot-Dateien (Kernel, {\tt initrd}, grub, etc.) \\
    \tt swap  &   2 GiB & Auslagerungsspeicher \\
    \tt ?     & 130 GiB & Reserviert
  \end{tabularx}
}
\end{tabularx} \\\\\\

Wir haben uns für ein Subnetz im Privat-Class A-Netz entschieden.
Die internen IP-Adressen sollen hier aus dem {\tt 10.20.0.0/24}-Netz stammen.
Der Vorteil ist die einfache Erweiterung um weitere Subnetze. 

\pagebreak
