\section{Hardwareaufbau}

In die beiden zur Verfügung stehenden Gehäuse bauten wir jeweils zwei Mainboards ein.
\begin{itemize}
  \item 1. Gehäuse: zwei \href{http://downloads.zotac.com/mediadrivers/mb/man/pa119.pdf}{»Zotac ION
    Synergy«}-Mainboards mit im Chipsatz integriertem nVidia-Graphikchip
    (siehe \ref{fig:Gehaeuse1})
  \item 2. Gehäuse: ein »Zotac«-Mainboard und ein \href{http://downloadmirror.intel.com/16960/eng/D945GCLF2_ProductGuide02_English.pdf}{»Intel Desktop Board D945GCLF2«}
    (siehe \ref{fig:Gehaeuse2})
\end{itemize}

Da nur drei ZOTAC-Boards vorhanden waren, mussten wir als vierten Compute-Node
ein normales Intel-Mainboard (ohne nVidia-Chip) verwenden. \\

Jedes Board war jeweils ausgestattet mit: %\footnote{330er Board und 1. Computenode}

\begin{itemize}
  \item einem (bereits fest verbautem) Intel Atom 330 Prozessor
  \item 2 GiB DDR2-RAM
  \item 250 GiB Festplatte
  \item einem im Gehäuse bereits vorhandenes Netzteil.
\end{itemize}

\vspace{0.5cm}

COM-Ports konnten nicht angeschlossen werden, da keine entsprechenden Pins auf dem Intel-Board vorhanden waren und es ein inkompatibles Pin-Out (keine Pin-Aussparung beim 10. Pin) auf dem ZOTAC-Board gab. \\

Teile der Kabelstränge (unbenötigte Kabel, Schlaufe des ATX-Strangs, etc.) konnten unter der Festplattenhalterung verstaut werden. \\

Die Stromversorgung der vier Einschübe (von zwei Gruppen) erfolgt an zwei Stromverteilern (in Reihe), so dass nur ein Stromkabel nach außen geführt werden muss. Für die Vernetzung waren die kurzen Patch-Kabel ausreichend lang; es wurden alle 8 Boards im Rack an den Switch angeschlossen. \\

Als Switch wird ein \href{http://www.dlink.com/de/de/support/product/dgs-1216t-smart-copper-gigabit-switch}{D-Link DGS-1216T} verwendet. (siehe Vernetzung \ref{fig:Vernetzung})

\pagebreak

\begin{figure}[h!]
  \centering
  \includegraphics[width=12cm]{bilder/hw-2zotac.jpg}
  \caption{ 1. Gehäuse: 2 ZOTAC-Boards} % (Beschriftung 7071bc5cc26d)
  \label{fig:Gehaeuse1}
\end{figure}

\vspace{1cm}

\begin{figure}[h!]
  \centering
  \includegraphics[width=12cm]{bilder/hw-1zotac.jpg}
  \caption{ 2. Gehäuse: 1 Intel-330er-Board, 1 ZOTAC-Board} % (Beschriftung 7071bc5cc410)
  \label{fig:Gehaeuse2}
\end{figure}

\pagebreak

\begin{figure}[h!]
\centering
  \includegraphics[width=15cm]{bilder/hw-case.jpg}
  \caption{Anordnung im Rack; Stromversorung und Vernetzung}
  \label{fig:Vernetzung}
\end{figure}

\pagebreak 
