\documentclass[german,plainarticle,utf8]{zihpub}

\usepackage{multirow}
\usepackage{hyperref}

\author{Patrick Schöps, Jörg Thalheim, Alfred Krohmer}
\title{LCTP – Praktikum Wintersemester 2013 / 2014}

\begin{document}

\section{Hardwareaufbau}

\begin{itemize}
\item 1. Gehäuse: 2 ZOTAC-Boards (Beschriftung 7071bc5cc26d) \\
\includegraphics[width=10cm]{bilder/hw-2zotac.jpg}

\item 2. Gehäuse: 1 \href{http://ark.intel.com/products/42491/intel-Desktop-Board-D945GCLF2}{Intel-330er-Board}, 1 ZOTAC-Board (Beschriftung 7071bc5cc410) \\
\includegraphics[width=10cm]{bilder/hw-1zotac.jpg}

\item jedes Board mit jeweils:
\begin{itemize}
	\item 2 GiB DDR2-RAM
	\item 250 GiB Festplatte
	\item im Gehäuse bereits vorhandenes Netzteil
\end{itemize}

\item keine COM-Ports, da keine Pins auf Intel-Board und inkompatible (keine Pin-Aussparung) mit dem ZOTAC-Board
\item Teile der Kabelstränge (unbenötigte Kabel, Schlaufe des ATX-Strangs) unter der Festplattenhalterung verstaut
\item Anordnung im Rack; Stromversorung und Vernetzung: \\
\includegraphics[width=10cm]{bilder/hw-case.jpg}
\item 4 Einschübe (von 2 Gruppen) an 2 Stromverteilern (in Reihe) angesteckt
\item kurze Patch-Kabel ausreichend lang
\item Switch: \href{http://www.dlink.com/de/de/support/product/dgs-1216t-smart-copper-gigabit-switch}{D-Link DGS-1216T}
\end{itemize}

\pagebreak
\section{Cluster-Layout}

{\bf Head-Nodes:} \\
\begin{tabular}{l|c}
Hostnames   & \tt    zeus   \\
\hline
Interne IP & \tt 10.20.0.1 \\
Externe IP & \tt     ?     \\
\hline
Partitionierung & 
\multicolumn{1}{l}{\begin{tabular}{l r l}
\tt /        &  50 GiB & Wurzelverzeichnis \\
\tt /boot    &   1 GiB & Boot-Dateien (Kernel, {\tt initrd}, grub, etc.) \\
\tt /home    &  40 GiB & Benutzer-Verzeichnisse \\
\tt /cluster & 150 GiB & Cluster-Daten \\
\tt swap     &   2 GiB & Auslagerungsspeicher \\
\end{tabular}} \\
\hline
NFS-Freigaben &
\multicolumn{1}{l}{\begin{tabular}{lr}
\tt /home    & \multirow{2}{*}{Freigabe für das {\tt 10.20.0.0/24}-Netz} \\
\tt /cluster \\
\end{tabular}} \\
\end{tabular} \\\\

{\bf Compute-Nodes:} \\
\begin{tabular}{l|c|c|c|c}
Hostnames   & \tt    ares      & \tt   chronos   & \tt     eris    & \tt    hades    \\
\hline
Interne IPs & \tt 10.20.0.101  & \tt 10.20.0.102 & \tt 10.20.0.103 & \tt 10.20.0.104 \\
Externe IPs & \tt     ?        & \tt      ?      & \tt      ?      & \tt      ?      \\
\hline
Partitionierung & \multicolumn{4}{l}{
\begin{tabular}{l r l}
\tt /     & 50 GiB & Wurzelverzeichnis \\
\tt /boot &  1 GiB & Boot-Dateien (Kernel, {\tt initrd}, grub, etc.) \\
\tt swap  &  2 GiB & Auslagerungsspeicher \\
\tt ?     & 100 GiB & Reserviert
\end{tabular}
}
\end{tabular}

\end{document}
