\documentclass[german,plainarticle,utf8]{zihpub}

\usepackage{multirow}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{tabularx}

% schönere Hyperlinkfarben
\definecolor{darkred}{rgb}{0.5, 0, 0}
\definecolor{darkgreen}{rgb}{0, 0.5, 0}
\definecolor{darkblue}{rgb}{0, 0, 0.5}
\hypersetup{
  colorlinks,
  linkcolor=darkblue,
  filecolor=darkgreen,
  urlcolor=darkred,
  citecolor=darkblue
}


\author{Patrick Schöps, Jörg Thalheim, Alfred Krohmer}
\title{LCTP – Praktikum Wintersemester 2013 / 2014}

\begin{document}

\section{Hardwareaufbau}

\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[width=10cm]{bilder/hw-2zotac.jpg}
  \caption{ 1. Gehäuse: 2 ZOTAC-Boards } % (Beschriftung 7071bc5cc26d)
  \includegraphics[width=10cm]{bilder/hw-1zotac.jpg}
  \caption{2. Gehäuse: 1 \href{http://ark.intel.com/products/42491/intel-Desktop-Board-D945GCLF2}{Intel-330er-Board},
1 ZOTAC-Board} % (Beschriftung 7071bc5cc410)
\end{figure}

\begin{itemize}
\item jedes Board mit jeweils: \footnote{330er Board und 1. Computenode}

\begin{itemize}
  \item 2 GiB DDR2-RAM
  \item 250 GiB Festplatte
  \item im Gehäuse bereits vorhandenes Netzteil
\end{itemize}
\item keine COM-Ports, da keine Pins auf Intel-Board und inkompatible (keine Pin-Aussparung) mit dem ZOTAC-Board
\item Teile der Kabelstränge (unbenötigte Kabel, Schlaufe des ATX-Strangs) unter der Festplattenhalterung verstaut
\item 4 Einschübe (von 2 Gruppen) an 2 Stromverteilern (in Reihe) angesteckt
\item kurze Patch-Kabel ausreichend lang
\item Switch: \href{http://www.dlink.com/de/de/support/product/dgs-1216t-smart-copper-gigabit-switch}{D-Link DGS-1216T}
\end{itemize}

\begin{figure}
\includegraphics[width=10cm]{bilder/hw-case.jpg}
\caption{Anordnung im Rack; Stromversorung und Vernetzung:}
\end{figure}

\pagebreak
\section{Cluster-Layout}

{\bf Head-Nodes:} \\

\begin{tabularx}{\textwidth}{l|X}
  Hostnames   & \tt    zeus   \\
  \hline
  Interne IP & \tt 10.20.0.1/24 \\
  Externe IP & \tt 142.76.90.104 \\
  \hline
  Partitionierung &
  \multicolumn{1}{l}{\begin{tabularx}{\textwidth}{l|r|l}
    \tt /        &  50 GiB & Wurzelverzeichnis \\
    \tt /boot    &   1 GiB & Boot-Dateien (Kernel, {\tt initrd}, grub, etc.) \\
    \tt /home    &  40 GiB & Benutzer-Verzeichnisse \\
    \tt /cluster & 150 GiB & Cluster-Daten \\
    \tt swap     &   2 GiB & Auslagerungsspeicher \\
  \end{tabularx}} \\
  \hline
  NFS-Freigaben &
  \multicolumn{1}{l}{\begin{tabularx}{\textwidth}{lr}
    \tt /home    & \multirow{2}{*}{Freigabe für das {\tt 10.20.0.0/24}-Netz} \\
    \tt /cluster \\
  \end{tabularx}} \\
\end{tabularx} \\\\

{\bf Compute-Nodes:} \\
\begin{tabularx}{45em}{l|X|X|X|X}
  Hostnames   & \tt ares\footnote{330er Board und 1. Computenode}  & \tt   chronos   & \tt     eris    & \tt    hades    \\
  \hline
  Interne IPs & \tt \small 10.20.0.101/24  & \tt \small 10.20.0.102/24 & \tt \small 10.20.0.103/24 & \tt \small 10.20.0.104/24 \\
  \hline
  Partitionierung & \multicolumn{4}{l}{
  \begin{tabularx}{\textwidth}{l|r|l}
    \tt /     & 140 GiB & Wurzelverzeichnis \\
    \tt /boot &   1 GiB & Boot-Dateien (Kernel, {\tt initrd}, grub, etc.) \\
    \tt swap  &   2 GiB & Auslagerungsspeicher \\
    \tt ?     & 100 GiB & Reserviert
  \end{tabularx}
}
\end{tabularx}

\end{document}
